ALFA CAD MASTER 2.0
Parametrikus ALFA támfaltervező

Windows rendszerhez.

Használat:
1. Csomagolja ki a ZIP teljes tartalmát.
2. Indítsa az ALFA_CAD_MASTER_2_0.exe fájlt.
3. Adja meg a fal alapadatait.
4. Válassza ki a rakásmódot.
5. Válassza ki a kimeneti mappát.
6. Készítse el a tervezői csomagot.

Kimenetek:
DXF · PDF · XLSX · anyagkimutatás

Nincs szükség külön Python vagy ezdxf telepítésére.

Megjegyzés:
A rendszer tervezői segédanyag.
A konkrét szerkezet megfelelőségét a tervező mérnöknek
az adott projekt feltételei alapján kell ellenőriznie.
